[НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ](https://kurganservice.ru/product-category/navesnoe-oborudovanie-dlya-universalnyh-minipogruzchikov/)

**Щётка с передним бункером и пылесосом**

****



Дорожная щетка с передним бункером и пылесосом особенно незаменима в помещениях с высокой запыленностью воздуха (цеха, склады), а также на дорожных поверхностях. Данная щетка отлично справляется с удалением песка, пыли и других загрязнений.

Щетка с передним бункером является навесным оборудованием для универсальных минипогрузчиков и фронтальных погрузчиков.

**Основной особенностью конструкции является улавливание, успокаивание и отфильтровывание пыли поднятой щёточными элементами.**

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина захвата щетки, мм | 1560 |
| Объем бункера, м.куб | 0,25 |
| Диаметр щеточных дисков, мм | 550 |
| Количество устанавливаемых щеточных дисков, шт. | 30 |
| Скорость вращения щеточных дисков, об/мин | 200 |
| Скорость машины не более, км/час | 8 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) | 25(254,8) |
| Подача гидравлической жидкости, л/мин | 50-80 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2100 |
| ширина | 2000 |
| высота | 800 |
| Масса, кг | 542 |